附件1

接入机构网络和硬件设备要求清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设施设备名称** | **数量** | **最低配置要求** |
| 场所 | 1间 | 可供1间10平方米左右的会诊室;或者独立医生诊间  |
| 最低设备组合 | 1套 | PC电脑：2.3Ghz以上双核处理器、4G内存以上操作系统：win10、win8、win7浏览器：chrome（谷歌浏览器）显示器：1440\*1080、1366\*768摄像头：USB接口，清晰度不低于720P麦克风:颈式或全向式扬声器：内置的设备，或者USB接入的设备 |
| 高清设备推荐（可选） | 1套 | 1套高清视讯终端，2台满足1080P分辨率的高清显示屏；或者55寸、65寸视讯智慧屏一体机。其他附件：电视移动支架、线缆、电池、支架等 |
| 互联网接入 |  | 建议接入点带宽上下行对称至少保证10M以上，实际应用中上、下行速率达到：512KB/S以上。 |
| 体征检测设备（可选） |  | 支持蓝牙传输的血压、血糖、血氧、尿酸、体温等便携检测设备，用于医务人员对机构内老人的体征数据采集。 |

备注：已具备专业视讯终端、会诊室、体征检测设备的机构，可与项目办公室联系，确认是否兼容。